Inserire USB

Aprire Gestione dispositivi ed identificare nelle porte quella corrispondente ad Arduino NANO oppure CH340

Immagine che contiene testo, elettronica, schermata, software

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

… che nell’esempio è COM10

Aprire PUTTY e selezionare SERIAL, COM10 e speed 115200

Immagine che contiene testo, schermata, schermo, software

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

… dare open … si vede:

Immagine che contiene schermata

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.

TARATURA:

Se Arduino nano è vergine occorre scrivere i parametri di default con il comando del Menù “6 Scrive EEPROM default”

Lanciare il comando: “7 Calibrazione con tastiera”